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	Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo
Avenida José Ananias de Aguiar – 81 – Centro
37.262-000 – Santo Antônio do Amparo – MG
Fone: (35) 3863-1701
	




SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
   
  
[bookmark: _GoBack]	Prezado (a),
Solicitamos de Vossa Senhoria o Orçamento para a Câmara Municipal, conforme demonstrado no quadro anexo abaixo.
Informamos, outrossim, que o proponente poderá enviar as propostas pelo e-mail: compras@camarasaa.mg.gov.br preenchendo todos os dados da empresa, responsável e contato, o documento deverá ser assinando. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serralheria, incluindo o fornecimento de todos os materiais, componentes, acessórios, insumos, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução completa dos serviços, abrangendo fabricação, montagem, instalação, manutenção, fixação, acabamento e demais providências necessárias ao perfeito funcionamento e segurança das estruturas, conforme especificações abaixo:
	Item
	Descrição
	Un.
	Quant.
	Valor Un.
	Total

	1
	Fabricação e instalação de guarda-corpo metálico em formato “L”.
	M²
	12,56
	
	

	2
	Fabricação e instalação de cobertura da marquise superior frontal.
	M²
	30
	
	

	3
	Fabricação e instalação de rampa metálica para acesso à recepção principal.
	ML
	1,47
	
	

	4
	Fornecimento e instalação de puxadores para janelas.
	UN
	6
	
	

	5
	Manutenção de calhas e rufos da cobertura da Câmara Municipal.
	ML
	70
	
	



DETALHAMENTO DOS ITENS:
1. Fabricação e instalação de guarda-corpo metálico em formato “L”
Fabricação e instalação de guarda-corpo em formato “L”, confeccionado em perfil metálico tipo metalon, com altura aproximada de 1,00 metro, comprimento de 8,60 metros e profundidade de 1,46 metro, incluindo estrutura, perfis, elementos de fixação, soldagem, cortes, montagem, instalação, nivelamento, alinhamento, acabamento e demais materiais e serviços necessários à completa execução. O guarda-corpo deverá apresentar resistência, estabilidade e segurança compatíveis com sua finalidade e com as condições do local de instalação.
2. Fabricação e instalação de cobertura da marquise superior frontal
Fabricação e instalação de cobertura metálica para a marquise superior frontal da Câmara Municipal, com utilização de telhas em aço galvanizado, com dimensões aproximadas de 20,00 metros de comprimento por 1,50 metro de largura, incluindo a estrutura metálica de suporte necessária, elementos de fixação e acabamento.
O serviço deverá incluir, ainda, o fornecimento e instalação de calha e rufo em extensão aproximada de 20,00 metros lineares cada, bem como todos os materiais, acessórios, parafusos, vedações, elementos de acabamento e demais componentes necessários para assegurar a adequada captação e condução das águas pluviais e a estanqueidade da cobertura.
3. Fabricação e instalação de rampa metálica para acesso à recepção principal
Fabricação e instalação de rampa metálica destinada a possibilitar o acesso ao degrau/desnível existente na entrada da recepção principal da Câmara Municipal, confeccionada em chapa metálica de resistência adequada ao trânsito e ao peso de pessoas, inclusive usuários de cadeira de rodas, devendo possuir estabilidade, segurança e capacidade de carga compatíveis com sua finalidade.
A rampa deverá ser confeccionada sob medida, com largura da porta aproximada de 1,47 metro, altura de 4 centímetros, comprimento 12 centímetros, contemplando estrutura de sustentação, chapa metálica, reforços necessários, acabamento, fixação e demais materiais e serviços indispensáveis à sua instalação e utilização segura.
4. Fornecimento e instalação de puxadores para janelas
Fornecimento e instalação de 06 (seis) puxadores para janelas personalizadas confeccionadas em metalon, incluindo os respectivos acessórios, elementos de fixação e demais componentes necessários à adequada instalação e ao perfeito funcionamento das janelas.
5. Manutenção de calhas e rufos da cobertura da Câmara Municipal
Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas calhas e rufos da cobertura da Câmara Municipal, em extensão aproximada de 70,00 metros lineares, compreendendo, entre outros serviços necessários, a reaplicação de selante à base de PU (poliuretano) nos pontos necessários, a retirada e/ou substituição de elementos de fixação inadequados ou comprometidos, a realização de nova fixação dos parafusos, reaperto, vedação e correção de eventuais pontos que possam ocasionar infiltrações ou comprometimento da estanqueidade.
Todos os serviços deverão ser executados de forma a restabelecer as condições adequadas de fixação, vedação, funcionamento e conservação das calhas e rufos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessários.
CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO
A contratada deverá realizar previamente a conferência das medidas e das condições existentes no local, antes da fabricação ou instalação definitiva das estruturas, ficando responsável pela compatibilização das medidas informadas com as condições reais verificadas no ambiente.
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, adequados à finalidade e compatíveis com as estruturas existentes, devendo atender às características técnicas necessárias à segurança, durabilidade e adequado funcionamento dos serviços executados.
A execução deverá compreender integralmente os serviços de fabricação, transporte interno, montagem, instalação, fixação, soldagem, cortes, ajustes, acabamento, limpeza do local e demais procedimentos necessários à entrega dos serviços em perfeitas condições de uso, não sendo admitida a cobrança de materiais ou serviços indispensáveis à conclusão do objeto além daqueles expressamente previstos na contratação.
A contratada será responsável pela utilização de mão de obra qualificada, bem como pelos equipamentos, ferramentas e equipamentos de proteção necessários à execução segura dos serviços, observando as normas técnicas e de segurança aplicáveis.
Ao final da execução, todos os locais deverão ser entregues devidamente limpos e livres de resíduos decorrentes dos serviços realizados.
UNIDADE DE CONTRATAÇÃO: serviço, contemplando fornecimento de materiais e mão de obra.
REGIME DE EXECUÇÃO: execução integral dos serviços descritos, com fornecimento, pela contratada, de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários.
OBS. As condições de contratação estarão descritas no TERMO DE REFERÊNCIA.
Local de Entrega: Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo, na Avenida José Ananias de Aguiar, 81 – Centro de Santo Antônio do Amparo, no horário de 07:00 às 17:00 horas.
Prazo de Entrega: O prazo para entrega dos produtos objeto desta contratação é em até 15 dias contados da autorização de despesa e posterior autorização de fornecimento pelo setor de compras.
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente após a entrega e apresentação da Nota Fiscal. 
Dados da empresa proponente:

Nome/Razão Social: _________________________________________________________

CPF/CNPJ: _________________________ RG/Inscrição Estadual:___________________

Endereço:__________________________________________________________________

Telefone:  (____) _____________________ Pessoa para contato:_____________________

Santo Antônio do Amparo, ______ de ___________________ de 2026.



____________________________________
Assinatura do Responsável
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